{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["E.1单位工程工程量清单与造价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"E.1单位工程工程量清单与造价表","index":0,"n_rows":71,"n_cols":12,"rows_kept":71,"merged":[[0,1,0,7],[0,8,0,11],[1,1,1,11],[2,1,2,8],[2,10,2,11],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,3,11],[4,7,5,7],[4,8,5,8],[4,9,4,11],[18,1,18,7],[20,1,20,7],[20,8,20,11],[21,1,21,11],[22,1,22,8],[22,10,22,11],[23,1,25,1],[23,2,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[23,6,25,6],[23,7,23,11],[24,7,25,7],[24,8,25,8],[24,9,24,11],[37,1,37,7],[39,1,39,7],[39,8,39,11],[40,1,40,11],[41,1,41,8],[41,10,41,11],[42,1,44,1],[42,2,44,2],[42,3,44,3],[42,4,44,4],[42,5,44,5],[42,6,44,6],[42,7,42,11],[43,7,44,7],[43,8,44,8],[43,9,43,11],[58,1,58,7],[60,1,60,7],[60,8,60,11],[61,1,61,11],[62,1,62,8],[62,10,62,11],[63,1,65,1],[63,2,65,2],[63,3,65,3],[63,4,65,4],[63,5,65,5],[63,6,65,6],[63,7,63,11],[64,7,65,7],[64,8,65,8],[64,9,64,11],[69,1,69,7],[70,1,70,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"E.1 单位工程工程量清单与造价表",{"$nulls":6},"(投标报价)"]
[null,"(一般计税法)"]
[null,"工程名称:长郡中学办公楼后绿化带改造",{"$nulls":7}," 标段：","第1页 共4页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合\n单价","合价","其中"]
[{"$nulls":9},"建安费用","销项税额","附加税额"]
[null,"","a","长郡中学办公楼后绿化带改造","","",null,"","","","",""]
[null,"","1.1","绿化改造","","",null,"","","","",""]
[null,"1","011609001001","栏杆、栏板拆除","1.栏杆(板）的高度:1.6米\n2.栏杆、栏板种类:不锈钢栏杆","m",12,"","","","",""]
[null,"2","010101002001","挖一般土方","1.土壤类别:普通土\n2.挖土深度:2m 内\n3.弃土运距:30km\n4.人工开挖\n5.含卸土资源费","m3",105.93,"","","","",""]
[null,"3","050101009001","种植土回(换)填","1.回填土质要求:种植土\n2.取土运距:15km\n3.回填厚度:30cm\n4.含借土资源费","m3",39.14,"","","","",""]
[null,"4","010103001002","原土夯实：麻石铺装部位","","m2",216.39,"","","","",""]
[null,"5","040203007001","水泥混凝土","1.混凝土强度等级:C30\n2.厚度:20cm\n3.路面养生\n4.切缝、灌油","m2",216.39,"","","","",""]
[null,"6","040204002001","人行道块料铺设","1.块料品种、规格:40厚麻石火烧板\n2.基础、垫层：材料品种、厚度:50厚干铺砂浆","m2",229.34,"","","","",""]
[null,"7","040204007001","树池砌筑","1.材料品种、规格:麻石树池，120*250mm，双向倒角\n2.树池尺寸:1800*1800","个",5,"",null,"","",""]
[null,"8","011503002001","防腐木栏杆，高度1.4米","","m",27,"","","","",""]
[null,"9","040204004001","安砌侧(平、缘)石","1.材料品种、规格:麻石路缘石，尺寸120*250\n2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15砼","m",64,"","","","",""]
[null,"10","041001007001","拆除砖石结构：人工拆除砖砌路缘石","","m3",4.5,"","","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","",""," "]
[]
[null,"E.1 单位工程工程量清单与造价表",{"$nulls":6},"(投标报价)"]
[null,"(一般计税法)"]
[null,"工程名称:长郡中学办公楼后绿化带改造",{"$nulls":7}," 标段：","第2页 共4页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合\n单价","合价","其中"]
[{"$nulls":9},"建安费用","销项税额","附加税额"]
[null,"11","050102002001","移栽红桎木球（P=2.5m)，移栽距离50m内，三脚支撑，草绳绕干","","株",10,"","","","",""]
[null,"12","050102001001","移栽广玉兰（胸径30cm)，移栽距离50m内，四脚支撑，草绳绕干","","株",3,"","","","",""]
[null,"13","050102007001","栽植色带","1.苗木、花卉种类:八月桂\n2.株高或蓬径:20-29CM\n3.单位面积株数:64","m2",99.39,"","","","",""]
[null,"14","050102007002","栽植色带","1.苗木、花卉种类:吉祥草\n2.单位面积株数:81","m2",31.06,"","","","",""]
[null,"15","0001002","展示栏迁移10m内，尺寸3000*2400","","个",4,"","","","",""]
[null,"16","0001002","展示栏迁移10m内，尺寸6000*2400","","个",1,"","","","",""]
[null,"17","011703001001","垂直运输：“鼎园”文化石一块转移、安装，10T汽车吊、人工配合安装","","项",1,"","","","",""]
[null,"18","04B001001","施工围挡：单层彩钢板围挡，高1.8米","","m",30,"","","","",""]
[null,"","1.2","化粪池","","",null,"","","","",""]
[null,"19","0001001","化粪池内垃圾清理、外运30km","","m3",20,"","","","",""]
[null,"20","010101002001","挖一般土方","1.土壤类别:普通土\n2.挖土深度:4m 内\n3.弃土运距:30km\n4.人机配合","m3",77.35,"","","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","",""," "]
[]
[null,"E.1 单位工程工程量清单与造价表",{"$nulls":6},"(投标报价)"]
[null,"(一般计税法)"]
[null,"工程名称:长郡中学办公楼后绿化带改造",{"$nulls":7}," 标段：","第3页 共4页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合\n单价","合价","其中"]
[{"$nulls":9},"建安费用","销项税额","附加税额"]
[null,"21","010103001001","回填方：人工回填、夯实","","m3",40,"","","","",""]
[null,"22","010103002001","余方弃置，外运30km，卸土资源费","","m3",37.35,"","","","",""]
[null,"23","010404001001","垫层:100厚C15砼垫层（商品砼）","","m3",1.62,"","","","",""]
[null,"24","010501004001","底板：200mm厚C30商品砼","","m3",2.91,"","","","",""]
[null,"25","010505002001","无梁板","1.混凝土种类:商品砼\n2.混凝土强度等级:C30","m3",2.59,"","","","",""]
[null,"26","010401003001","实心砖墙","1.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准实心砖\n2.墙体类型:实心砖墙\n3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆","m3",17.09,"","","","",""]
[null,"27","010515001001","现浇构件钢筋：HRB400 14","","t",0.232,"","","","",""]
[null,"28","010515001002","现浇构件钢筋：HPB300 10","","t",0.115,"","","","",""]
[null,"29","010515001003","现浇构件钢筋：HRB400 16","","t",0.555,"","","","",""]
[null,"30","011705001001","大型机械设备进出场及安拆:1.0m3以内挖掘机进出场","","台次",1,"","","","",""]
[null,"31","011702001001","基础：垫层模板","","m2",1.7,"","","","",""]
[null,"32","011702001002","基础：底板模板","","m2",3.24,"","","","",""]
[null,"33","011702015001","无梁板","1.支撑高度:3米以内","m2",16.03,"","","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","",""," "]
[]
[null,"E.1 单位工程工程量清单与造价表",{"$nulls":6},"(投标报价)"]
[null,"(一般计税法)"]
[null,"工程名称:长郡中学办公楼后绿化带改造",{"$nulls":7}," 标段：","第4页 共4页"]
[null,"序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合\n单价","合价","其中"]
[{"$nulls":9},"建安费用","销项税额","附加税额"]
[null,"34","011201001001","墙面一般抹灰","1.墙体类型:砖墙\n2.50厚1:2水泥砂浆","m2",91,"","","","",""]
[null,"35","FA0413005001","沟盖板、井盖板、井圈：直径700重型球墨铸铁井盖（含井座）","其中包含下水管道进出口水管、配件、人工长度为20米","套",3,"","","","",""]
[null,"36","041001009001","拆除砼井盖、井座","","套",1,"","","","",""]
[null,"",{"$nulls":6},"","","",""]
[null,"合　　计",{"$nulls":6},"","",""]